0 10 20 30 40 50 60 70 80 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Pause time (seconds)

Normalized Routing Load

100 nodes 196 nodes 289 nodes 400 nodes