0 1 2 3 4 5 6 7

200

201

202

203

204

205

Node Failure (in %)

Routing Load (in packets per node) n = 2 n = 3 n = 4 n = 5