10 15 20 25 30 35 140

150

160

170

180

190

200

210

220

230 240

Pause time (in seconds)

Routing Load (in packets per node)

Routing Load for network size = 200